AMPACOLL® AIRMAX
Primaire universel pour une étanchéité à l’air durable
AMPACOLL® AIRMAX est un primaire d’adhérence spécialement conçu pour optimiser le collage des rubans et membranes d’étanchéité à l’air sur supports minéraux et poreux.
Il pénètre en profondeur dans les surfaces absorbantes et stabilise les supports légèrement farinants ou poussiéreux, garantissant ainsi une adhérence fiable et durable.
Supports compatibles
· Béton

· Maçonnerie

· Enduits ciment ou chaux

· Bois brut

· Panneaux fibreux
Avantages
· Améliore fortement l’adhérence

· Stabilise les supports absorbants

· Application simple au pinceau ou rouleau

· Base aqueuse, prêt à l’emploi

· Sécurise la performance des systèmes d’étanchéité à l’air
Mise en œuvre
Appliquer uniformément sur support propre et sec.

Laisser sécher avant la pose des rubans ou membranes.
