Pare-vapeur bicouche résistant à la déchirure et couche d'étanchéité à l'air en fibres continues consolidées thermiquement avec couche de remplissage en PP (100 % polypropylène). Convient pour l'isolation par soufflage. Le lé est composé de PP d'une seule sorte et ne contient pas de plastifiant. Le parevapeur standard pour les constructions de toits et murs.

Pare-vapeur bicouche résistant à la déchirure et couche d’étanchéité à l’air en fibres continues consolidées thermiquement avec couche de remplissage en PP (100 % polypropylène). Convient pour l’isolation par soufflage. Le lé est composé de PP d’une seule sorte et ne contient pas de plastifiant. Le pare-vapeur standard pour les constructions de toits et murs.
Domaines d'application
L’alternative sûre aux feuilles PE usuelles.



Consignes pour la pose : 
Ampatex DB 90 sert à la fois de pare-vapeur et de couche d’étanchéité à l’air. Tous les joints, toutes les fentes, tous les raccords avec les parties de construction ou entre les lés doivent être scellés de manière étanche à l’air. Les endroits où la surface est endommagée doivent être réparés de manière étanche.
Ampatex DB 90 doit être posé du côté chaud de l’isolation thermique des constructions sèches. Clouage ou agrafage caché sous les joints à recouvrement. Le côté lisse et imprimé du pare-vapeur doit donner côté chambre. Le collage s’effectue sur cette face. Faire attention à ménager des joints de recouvrement de 10 cm. Une fois les lés posés, coller les joints de recouvrement de manière étanche avec le ruban Ampacoll INT.

Lorsque la sousconstruction ne se prête pas au clouage ou à l’agrafage, utiliser le ruban adhésif Ampacoll DT. L’habillage des parois de la chambre consolide durablement la fixation du pare-vapeur. Les raccords aux bords doivent être réalisés avec Ampacoll BK 530 ou Ampacoll RA. Préparer les supports poreux ou poussiéreux avec Ampacoll Primax. Fermer de manière étanche à l’air les endroits de passage de canaux d’aération ou de câblage électrique, de pannes ou de chevrons etc. avec Ampacoll BK 535, 50 mm. Appliquer préalablement Ampacoll Primax sur les supports poreux, rugueux ou poussiéreux.
	Propriété
	Valeur
	Normes

	Structure du produit
	Fibres continues thermoliées avec une couche de remplissage en PP (100 % polypropylène).
	

	Couleur
	jaune
	

	Norme européenne harmonisée
	EN 13984:2013
	

	Désignation du produit
	Type A
	EN 13984:2013

	Epaisseur
	0,33 mm
	EN 1849-2

	Masse surfacique
	90 g/m2
	EN 1849-2

	Rectitude
	< 75 mm / 10 m
	EN 1848-42

	Réaction au feu
	E
	EN 13 501-1 / EN ISO 11925-2

	Classe d'incendie
	5.2
	OUI.

	Etanchéité à l’eau
	approuvé à 2 kPa
	EN 1928, procédé A

	Perméabilité à la vapeur d’eau, valeur sD
	20 m
	EN 1931

	Largeur de recouvrement
	10 cm
	

	Résistance thermique
	-40 à +80 °C
	

	Résistance au cisaillement des cordons de soudure
	53 N
	EN 12 317-2

	Force de traction maximale longitudinale / transversale
	160 / 160 N
	EN 12 311-2, sans insert de support, EN 13 859-1, annexe A , avec insert de support

	Dilatation longitudinale / transversale
	30 / 30 %
	EN 12 311-2, sans insert de support, EN 13 859-1, annexe A , avec insert de support

	Résistance à la déchirure (clou) dans le sens longitudinal / transversale

 
	200 / 200 N
	EN 12 310-1 sans insert de support EN 13 859-1, annexe B, avec insert de support

	Tension superficielle
	40 dyn
	

	Etanchéité à l’air
	Étanche
	

	Défauts apparents
	aucun
	EN 1850-2

	Conductivité thermique
	0,23 W/mk
	

	Capacité thermique
	1350 J/kgK
	

	Valeur µ
	60606
	

	Valeurs après vieillissement artificiel
	

	Perméabilité à la vapeur d’eau, valeur sD
	Approuvé
	EN 1296, 70°C / EN 1931


