Com-Cal Deco
Stuc décoratif à la chaux aérienne – Finitions esthétiques et durables
Le Com-Cal Deco est un stuc décoratif en pâte, formulé à partir de chaux aérienne naturelle CL-90, d’eau de chaux et de minéraux micronisés. Il permet de réaliser des finitions murales haut de gamme, respirantes et régulatrices d’humidité. Idéal pour les intérieurs sains et durables, il allie esthétique, confort et respect de l’environnement.

Applications
• Type de produit : Stuc décoratif en pâte à base de chaux aérienne

• Usages :

· Murs et plafonds intérieurs

· Finitions décoratives sur surfaces verticales et plafonds

· Projets patrimoniaux et contemporains
· Supports compatibles : Plâtre, plaques de plâtre, béton, mortiers minéraux, enduits à la chaux, bois si préparé

Caractéristiques techniques
• Marque : Com-Cal

• Liant : Chaux aérienne CL-90 (conforme UNE EN 459-1)

• Conditionnement : Seau de 14 kg

• Consommation moyenne : 2,5 kg/m²/mm

• Aspect : Mat, opaque, minéral

• Couleurs : Blanc naturel + teintes personnalisées sur demande

• Séchage entre couches : Minimum 2 heures

• Respirabilité : Excellente perméabilité à la vapeur d’eau

• Propriétés spécifiques :

• Transpirable et régulateur d’humidité

• Antistatique (ne retient pas la poussière)

• Résistant aux UV et aux intempéries (pour zones non immergées)

Mise en œuvre
1. Préparation du support
• Nettoyer, dépoussiérer, corriger les irrégularités

• Appliquer un primaire adapté (ex. Adherefix) si nécessaire

2. Préparation du produit
• Mélanger légèrement le contenu du seau avant utilisation

3. Application
• Appliquer à la spatule ou truelle métallique

• Pour une finition lisse : lisser après séchage partiel

• Pour une finition texturée ou artistique : polir, poncer (grain 300–400)

4. Finition et protection
• Appliquer une couche de protection naturelle (savon noir ou cire d’abeille) sur les surfaces exposées à l’eau

Avantages
• Esthétique sur mesure : Lisse, polie, nuagée ou texturée

• Confort et santé : Régule naturellement l’humidité intérieure

• Écologique : Sans solvants ni additifs chimiques

• Durable : Excellente tenue dans le temps et aux UV

Précautions d’emploi
• Température d’application : +8°C à +30°C

• Protection : Éviter soleil direct et courants d’air durant l’application et le séchage

• Stockage : Conserver dans l’emballage d’origine fermé, au sec, à l’abri du gel

• Durée de vie : 12 mois après fabrication

Normes
• Conforme à la norme UNE EN 459-1 (chaux aérienne naturelle)

Pour obtenir des échantillons, une fiche technique complète ou un accompagnement personnalisé, rendez-vous sur notre site ou contactez l’équipe Com-Cal.

