Com-Cal Base
Mortier respirant polyvalent à base de chaux NHL 5
Le Com-Cal Base est un mortier préformulé à base de chaux hydraulique naturelle NHL 5, conçu pour une large variété d’usages : sous-couches, maçonnerie, joints. Sa formulation naturelle assure une excellente adhérence, une grande respirabilité, et une solidité adaptée aussi bien aux rénovations patrimoniales qu’aux constructions contemporaines.
Applications
• Type de produit : Mortier respirant multifonction.
• Usages principaux :

· Sous-couches

· Maçonnerie (blocs, briques, pierres naturelles, moellons)

· Joints larges ou fins (parements en brique ou pierre)
· Supports compatibles : Maçonneries anciennes, neuves, supports poreux.
Caractéristiques techniques
• Marque : Com-Cal
• Type de liant : Chaux hydraulique naturelle (NHL 5)
• Conditionnement : Sac de 23 kg
• Consommation moyenne :
• Env. 15 kg/m²/cm pour sous-couches et enduits
• Env. 3 à 5 kg/m² pour joints (selon dimensions)
• Épaisseur d’application : Jusqu’à 20 mm par couche
• Granulométrie : ≤ 2 mm
• Aspect : Poudre sèche, teinte beige clair
• Respirabilité : Permet un transfert optimal de la vapeur d’eau
• Temps de mise en œuvre : 1 à 2 h selon température
Mise en œuvre
Préparation du support :
• Nettoyer soigneusement (dépoussiérage, retrait des particules non adhérentes)
• Humidifier légèrement les supports très absorbants
Application :
• Sous-couches : Malaxer avec de l’eau propre, appliquer à la truelle (10–20 mm max par passe)
• Maçonnerie : Utiliser comme mortier d’assemblage, adapter la consistance au support
• Joints : Appliquer à la poche ou truelle fine selon les dimensions
Finition :
• Taloche, brosse ou lissage selon le rendu souhaité
Avantages
• Multi-usages : Un seul produit pour plusieurs applications
• Haute respirabilité : Prévient l’accumulation d’humidité dans les murs
• Robustesse : Résistance mécanique durable grâce à la NHL 5
• Formulation naturelle : Sans additifs chimiques
• Esthétique : Finition claire idéale pour les parements visibles
Précautions d’emploi
• Température d’application : entre 5°C et 30°C
• Protection : Contre pluie et gel pendant les 48 h suivant la pose
• Stockage : Endroit sec, frais, à l’abri de l’humidité et du gel
Normes et conformité
• EN 998-1 : Mortier pour enduits intérieurs et extérieurs
• EN 998-2 : Mortier de maçonnerie
