Com-Cal Thermcal 
Com-Cal Thermcal est un enduit isolant naturel formulé à base de chaux aérienne et de granulats de liège expansé, combinant performance thermique, légèreté et respirabilité. Conçu pour la correction thermique des parois, il convient aussi bien aux rénovations écologiques qu’aux projets neufs biosourcés.
Grâce à sa conductivité thermique de 0,055 W/m·K, il limite les pertes de chaleur tout en favorisant un habitat sain. Sa composition 100 % minérale et végétale permet une excellente perméabilité à la vapeur d’eau, évitant tout risque de condensation. Il est applicable à la main ou à la machine, en intérieur ou en façade, jusqu’à 6 cm par passe, sur supports minéraux (pierre, brique, terre crue…).
? Consommation moyenne : 4,7 kg/m²/cm
? Conditionnement : sac de 10 kg
✅ Avantages :
– Isolation thermique naturelle et perspirante
– Chaux + liège = légèreté et efficacité
– Compatible bâti ancien et construction écologique
– Pose manuelle ou mécanisée
