? Kit de chauffage infrarouge – Paroi de douche / Zone rapide de chauffe
Puissance 800 W | Surface 3,6 m² | Haute réactivité thermique
Idéal pour les zones froides à réchauffer rapidement, comme les parois de douche, les sols d’entrée ou zones ponctuelles de salle de bain.

? Contenu du kit (Art-Nr. 2 97 019)
• 2x Films chauffants 36 V – 132 W/ml (220 W/m²)

→ Longueur totale : 3 m (soit 1,5 m x 2)

• 1x Alimentation électrique BASIC 800 W (pose en apparent ou encastré)

• 1x Thermostat d’ambiance tactile

• 2x Câbles double PUR – 10 m

• 2x Lots de 5 connecteurs sertis 2,5 mm²

• 1x Kit de connexion pour sonde de température

⚙️ Caractéristiques techniques
• ? Puissance totale : 800 W

• ? Surface chauffée : jusqu’à 3,6 m²

• ⚡ Tension : 36 V SELV (sûr en zones humides)

• ? Pose : mur, sol, plafond – sous enduit ou revêtement

• ?￯ﾸﾏ Haute densité de puissance : 220 W/m² pour une montée rapide en température

• ⚖️ Poids : env. 4,5 kg

✅ Avantages clés
• ✅ Parfait pour zones ciblées comme les parois de douche, salles de bain ou zones d’entrée, bureau, cuisine …
• ✅ Haute réactivité thermique, idéal pour les pièces froides ou les zones utilisées de manière intermittente

• ✅ Basse tension (36 V) pour une sécurité maximale
• ✅ Installation rapide – film ultrafin (< 1 mm)

• ✅ Compatible rénovation et neuf
? Documentation fournie
• ? Fiches techniques du film et de l’alimentation

• ? Guide d’installation salle de bain / zone humide

