⚡ Kit chauffage infrarouge E-NERGY CARBON 800 W
Pour salle de bain, bureau ou chambre – Surface couverte : jusqu’à 7,2 m²
Art-Nr. 2 97 017
Ce kit puissant et sécuritaire est idéal pour chauffer de plus grandes surfaces dans les pièces de vie ou pièces humides. Il offre une diffusion homogène de chaleur infrarouge, tout en restant invisible une fois intégré sous les finitions.

? Contenu du kit
• 2x Film chauffant 36 V – 66 W/ml (110 W/m²)

→ Longueur totale : 6 m (2x3 m) Scécable en 2 = par exemple 4x1,5m

• 1x Bloc d’alimentation BASIC 800 W – pose apparente ou encastrée

• 1x Thermostat d’ambiance tactile – contrôle précis et design moderne

• 2x Câbles double PUR – 10 m

• 2x Lots de 5 connecteurs sertis 2,5 mm²

• 1x Kit de connexion pour sonde de température

? Caractéristiques techniques
• ? Puissance : 800 W

• ? Surface chauffée : jusqu’à 7,2 m²

• ⚡ Tension de sécurité : 36 V SELV (conforme locaux humides)

• ? Épaisseur du film : < 1 mm

• ? Type de pose : sol, mur ou plafond

• ? Compatibilité : salles de bain, chambres, bureaux, pièces à vivre

✅ Avantages
• ✅ Haute puissance, idéale pour pièces de taille moyenne

• ✅ Thermostat tactile pour confort optimal et économie d’énergie

• ✅ Film ultra fin : pas de surépaisseur au sol

• ✅ Utilisable dans les zones humides sans risque (36 V)

• ✅ Installation rapide et invisible sous enduits ou revêtements

? Documents techniques
• ? Fiche technique des composants

• ? Schéma de câblage simplifié

• ? Guide de pose salle de bain ou mur/plafond

