? Kit de chauffage salle de bain 300 W | 2,7 m²
Le confort thermique élégant, efficace et sécurisé ?￢ﾚﾡ
Ce kit complet de chauffage infrarouge électrique basse tension est conçu pour les pièces humides comme les salles de bain. Il assure une chaleur douce et rapide, tout en garantissant une sécurité optimale grâce à une alimentation en 36 V SELV, conforme aux normes pour locaux humides.

? Contenu du kit
• 1x Film chauffant E-NERGY CARBON 36 V – 66 W/ml | Longueur : 4,5 m

→ Puissance surfacique : 110 W/m² | Largeur du film : env. 0,6 m

• 1x Alimentation BASIC EI 300 W – Compatible pose apparente / encastrée

• 1x Thermostat d’ambiance EN 01 – Réglage précis de la température

• 1x Câble double PUR – 10 m
• 5x Connecteurs sertis 2,5 mm²
• 1x Kit de connexion pour sonde
⚙️ Caractéristiques techniques
• Surface chauffée : jusqu’à 2,7 m²

• Tension : 36 V SELV (très basse tension)

• Puissance totale : 300 W

• Poids du kit : ~4,2 kg

• Compatibilité : Pose sous enduit ou carrelage, mur ou plafond

?￯ﾸﾏ Installation et documentation
• Installation simple et rapide, possible dans des cloisons ou au mur/plafond

• ⚠️ À raccorder par un professionnel qualifié

• Guides disponibles :
• ? Fiche technique du film E-NERGY CARBON

• ? Schéma de câblage

• ? Guide d’installation salle de bain

