⚡ Kit chauffage infrarouge pour zone humide ou zone avec un besoin de chauffe rapide (cuisine, bureau, salle de bain)
Art-Nr. 2 97 018 | Pour ~1,3 m²
Compact, sûr et performant – même dans les zones humides ?￰ﾟﾔﾌ
Ce kit complet de chauffage infrarouge est conçu pour les zones restreintes nécessitant une montée en température rapide, même en milieu humide (mur, sol ou plafond de salle de bain, cuisine, pièce de vie).

? Contenu du kit
• 1x Film chauffant 36 V – 132 W/ml (220 W/m²) | Longueur : 2,2 m

• 1x Bloc d’alimentation BASIC EI 300 W – pose encastrée ou apparente

• 1x Thermostat d’ambiance EN 01 – design compact, facile à programmer

• 1x Câble double PUR – 10 m
• 5x Connecteurs 2,5 mm² sertis
• 1x Kit de connexion pour sonde de température
?￯ﾸﾏ Caractéristiques techniques
• Surface couverte : env. 1,3 m²

• Puissance totale : 286 W

• Tension : 36 V SELV

• Type de pose : Mur, sol ou plafond (sous enduit ou carrelage)

• Poids total : ~3,8 kg

• Dimensions du film : env. 2,2 m × 0,6 m

? Documents disponibles
• Fiche technique du film chauffant E-NERGY CARBON

• Fiche alimentation BASIC EI

• Guide de pose salle de bain / mur / sol

✅ Avantages
• Sécurité 36 V : Conforme aux normes pour locaux humides

• Installation rapide : Film ultrafin – seulement quelques mm

• Confort immédiat : Répartition homogène de la chaleur

• Éco-performant : Faible inertie, adapté aux bâtiments basse conso (BBC)

