Fixit 211 – Gobetis d’accrochage minéral pour une adhérence optimale
Le Fixit 211 est un gobetis d’accrochage performant conçu pour préparer efficacement les surfaces avant l’application des enduits. Grâce à sa composition minérale, il offre une excellente adhérence, garantissant la durabilité et la qualité des systèmes d’enduits appliqués.
Spécifications techniques :
• Conditionnement : Sac de 25 kg.
• Consommation moyenne : 3 kg/m².
• Séchage recommandé : 5 jours à 20°C et 50% d’humidité.
• Palette : Contient 40 sacs (poids total 1000 kg).
Avantages clés :
1. Préparation optimale des surfaces : Assure une accroche fiable pour les enduits.

2. Polyvalence d’utilisation : Compatible avec une large gamme de supports (briques, béton, etc.).

3. Simplicité de mise en œuvre : Mélange facile à l’eau et application manuelle ou mécanique.

4. Durabilité : Résistant aux intempéries pour les applications extérieures.
Applications :
• En couche primaire pour les enduits extérieurs ou intérieurs.
• Parfait pour les systèmes d’enduits isolants ou minéraux.
Conseils d’utilisation :
• Mélanger avec 5-6 litres d’eau par sac de 25 kg.
• Appliquer en couche fine et homogène (épaisseur recommandée : 3-5 mm).
• Respecter le temps de séchage de 5 jours avant de poser la couche suivante.
Documents techniques disponibles :
Voici les liens pour les documents mentionnés, formatés pour être facilement utilisables :
• FT Fixit 211 - Fiche technique : Télécharger ici (839 Ko)
• DOP Fixit 211 - Déclaration de performance : Télécharger ici (190 Ko)
• FDS Fixit 211 - Fiche de sécurité : Télécharger ici (390 Ko)
• Certification eco-bau : Télécharger ici (204 Ko)
