Fixit 670 – Gobetis d’accrochage minéral pour une application rapide et efficace
Le Fixit 670 est un gobetis d’accrochage de haute performance, conçu pour assurer une liaison fiable et durable entre le support et les couches d’enduit suivantes. Avec sa formule minérale, il offre une application homogène, rapide et efficace, que ce soit à la machine ou manuellement.
Spécifications techniques :
• Conditionnement : Sac de 25 kg.
• Consommation : Environ 6 kg/m² pour une couverture de 70%.
• Rendement : Jusqu’à 10 m²/heure (application à la machine).
• Utilisation : Compatible avec les surfaces intérieures et extérieures.
• Application : À la machine ou manuellement.
Avantages clés :
1. Adhérence renforcée : Garantit une base stable pour les couches d’enduit.

2. Application flexible : Rapide et facile, s’adapte aux besoins du chantier.

3. Durabilité : Formule résistante pour des performances à long terme.

4. Efficacité : Réduit le temps de mise en œuvre grâce à un rendement élevé.
Applications spécifiques :
• Préparation des supports pour les enduits extérieurs ou intérieurs.
• Idéal pour les murs en maçonnerie, béton, briques ou autres matériaux compatibles.
• Utilisation dans les systèmes d’enduits thermiques ou décoratifs.
Conseils d’application :
• Appliquer sur un support propre, sec et exempt de poussière.
• Respecter une couverture de 70% pour une accroche optimale.
• Mélanger avec de l’eau selon les recommandations du fabricant avant application.
• Temps de séchage : Référez-vous à la fiche technique pour un séchage optimal avant la pose de la couche suivante.
