Treillis d’armature 7x7 – Fibre de verre haute résistance pour systèmes d’enduits et ITE
Le Treillis d’armature 7x7 est une solution de renforcement essentielle pour les enduits, garantissant la durabilité et la qualité des finitions. Fabriqué en fibre de verre résistante aux alcalis, il convient aussi bien aux systèmes d’isolation thermique extérieure (ITE) qu’aux travaux de rénovation d’enduits poreux ou fissurés.
Spécifications techniques :
• Mailles : 7 x 7 mm.
• Rouleau : 50 m de longueur.
• Largeurs disponibles : 33 cm, 50 cm, 100 cm, 110 cm.
• Résistance : Excellente résistance aux alcalis pour une durabilité accrue.
• Conditionnement palette : 24 rouleaux pour les largeurs de 100 cm et 110 cm.
Avantages clés :
1. Renforcement des enduits : Préserve les finitions contre les fissures et déformations.

2. Polyvalent : Compatible avec divers types de crépis et systèmes d’isolation thermique extérieure.

3. Durabilité élevée : Fibre de verre spécialement traitée pour résister aux environnements alcalins.

4. Facilité de pose : Léger et facile à découper, idéal pour une mise en œuvre rapide et efficace.
Applications spécifiques :
• Systèmes ITE : Utilisé comme armature dans les enduits pour améliorer leur résistance.
• Rénovations : Recommandé pour renforcer les couches de spatulage sur des surfaces endommagées.
• Finitions intérieures et extérieures : Convient à tous types d’enduits nécessitant une meilleure stabilité mécanique.
Conseils de pose :
• Intégrer le treillis dans la couche d’enduit frais.
• Superposer les bandes de treillis sur au moins 10 cm pour une continuité optimale.
• Veiller à bien recouvrir le treillis pour une protection homogène.
