UNIQUE !!! CORPS D'ENDUIT de chaux en pâte
MORTIER DE CHAUX DE BASE AÉRIENNE EN PÂTE 
- 2 composants naturels
Le MORTIER DE CHAUX DE BASE AÉRÉE EN PÂTE 2C GORDILLO’S est composé d’un mélange de chaux aérienne grasse obtenue par la cuisson de pierres calcaires dans un four millénaire à bois, suivi d’une extinction par immersion, et de granulats broyés à base de carbonate de calcium.

Il est appliqué comme couche d’enduit de base sur laquelle on peut poser ultérieurement des revêtements de finition tels que le Mortier de Chaux Fin, le Mortier de Chaux Extra-fin, les Stucs, etc.

SES PROPRIÉTÉS LE RENDENT ADAPTÉ À :
• Le montage de murs en briques, blocs de béton ou pierres.

• La rénovation de murs en terre crue (tapiales), le rejointement de pierres, de blocs taillés, etc.

• L’application comme couche de régularisation avant les revêtements de finition.

• L’enduisage des murs et parois (intérieurs et extérieurs).

• La réhabilitation et la restauration de murs, qu’ils soient dans des constructions neuves ou anciennes, et même des bâtiments historiques.

• Un usage comme mortier de finition, recherchant des textures rustiques.

PROPRIÉTÉS
• Absorption de CO₂ lors du processus de durcissement.

• ProjecTable à la machine.

• La chaux possède des propriétés fongicides et bactéricides.

• Facilité de préparation du support.

• Grande maniabilité pendant l’application.

• Excellente résistance mécanique tout en conservant sa souplesse.

• Bonne adhérence et tixotropie.

• Absence totale de sels solubles.

• Très perméable à la vapeur d’eau tout en étant imperméable à l’eau.

• Faible conductivité thermique.

• Résistance au feu.

Conditionnement
• Composant 1 : Seau de chaux en pâte vieillie (5 kg)

• Composant 2 : Sac d’agrégats (15 kg)

Couleur naturelle : Blanc brut

