HINS - Argile Argideco - BigBag 500kg + Référence Couleur
Description générale
L’argile Argideco est un enduit décoratif naturel à base d’argile, conçu pour les finitions intérieures. Il se distingue par sa texture fluide et sa capacité à offrir des finitions esthétiques variées (lissées, talochées, texturées). Composé d’argile de couleur naturelle, de charges minérales et d’adjuvants d’origine végétale et minérale, cet enduit s’adapte à une large gamme de supports pour des réalisations durables et respirantes.

Caractéristiques techniques
• Composition : Argile naturelle, sable fin, fibres végétales, adjuvants naturels.

• Granulométrie : <0,2 mm

• Densité : Environ 1600 kg/m³

• Épaisseur d’application : 1 à 2 mm

• Consommation : Environ 2 kg/m² pour une épaisseur de 2 mm.

• Conditionnement : BigBag de 500 kg, permettant de couvrir 250 m² en 2 mm d’épaisseur.

• Couleurs disponibles : Large gamme de teintes naturelles (se référer au nuancier de Hins).

Domaines d’application
• Revêtement de finition pour murs et plafonds en intérieur.

• Compatible avec des supports tels que :

• Enduits de base en terre

• Briques de terre cuite et crue

• Blocs de terre comprimée (BTC)

• Panneaux en fibre de bois et autres supports naturels préparés.

Avantages
• Naturel et sain : Ne contient aucun additif synthétique ni COV.

• Excellente régulation hygrométrique : Absorbe et restitue l’humidité ambiante.

• Esthétique et personnalisable : Disponible en plusieurs teintes naturelles.

• Facile à appliquer : Peut être mis en œuvre manuellement ou mécaniquement.

• Durable et réparable : Peut être réhumidifié et retravaillé si nécessaire.

Mise en œuvre
1. Préparation du support :

• Le support doit être propre, sec et homogène.

• Appliquer une sous-couche adaptée si nécessaire (primaire d’accroche pour supports non poreux).

2. Mélange :

• Ajouter de l’eau progressivement au mélange (environ 3,5 à 4 litres pour 10 kg de produit).

• Laisser reposer 30 minutes avant application.

• Remélanger avant utilisation.

3. Application :

• Appliquer à la lisseuse ou à la taloche en une ou plusieurs passes fines.

• Éviter des épaisseurs supérieures à 2 mm par couche pour éviter les fissures.

• Lisser ou texturer selon l’effet souhaité.

4. Séchage et finition :

• Séchage complet en 24 à 48 heures selon l’humidité ambiante.

• Peut être laissé brut ou protégé par une cire ou un fixatif naturel pour renforcer la surface.

Stockage
• Conserver dans un endroit sec, à l’abri de l’humidité.

• Durée de conservation : minimum 6 mois en emballage fermé.

Références et disponibilité
• Référence produit : HI_ARGIDECO_BB500

• Marque : HINS
• Poids net : 500 kg
• Disponible sur commande
