IsoHemp – Plâtre intérieur naturel PCS
Description générale
· Le PCS est un enduit / plâtre naturel intérieur de finition, produit par IsoHemp. 

· Il combine plâtre naturel, chaux vive (ou chaux aérienne) et sable. 

· Destiné à un usage en intérieur, pour murs et plafonds, dans les bâtiments neufs ou en rénovation. 
Propriétés techniques principales
	Caractéristique
	Valeur

	Densité apparente / masse volumique
	≈ 1200 kg/m³ 

	Conductivité thermique (λ)
	environ 0,73 W/m·K 

	Facteur de résistance à la diffusion de vapeur (µ)
	entre minuit et midi 

	Épaisseur de pose recommandée
	de 5 à 25 mm 

	Consommation
	~ 12,5 kg / m² / cm d’épaisseur 

	Temps de manipulation (temps “utile”) après gâchage
	~ 1,5 heure 

	Conditions d’application (température)
	entre 5 °C et 30 °C 

	Temps de séchage complet
	2 à 5 jours selon conditions de séchage. 


Avantages & usages
Atouts :
· Produit 100 % naturel : favorise un climat intérieur sain (pas de composés chimiques nocifs) 

· Bonne perméabilité à la vapeur d’eau : aide à réguler l’humidité dans la maison, éviter condensation, humidité stagnante. 

· Excellente résistance au feu. 

· Esthétique : finition lisse, blanche, prête à peindre. Possibilité de personnaliser. 

· Facilité de mise en œuvre : application manuelle ou mécanique (projection) possible. 
Domaines d’application typiques :
· Sur murs et plafonds intérieurs dans rénovations ou bâtiments neufs. 

· Sur supports absorbants et rugueux : blocs de chanvre IsoHemp, béton, briques, blocs creux, blocs creux d’aérated béton, terre cuite, etc. 

· Sur supports lisses ou non absorbants, il faut d’abord appliquer un primaire / sous-couche. 
Conditionnement & stockage
· Sac de 25 kg. 

· Palette typique : 40 sacs, poids total environ 1000 kg. 

· Palettes dimensions ≈ 120 × 100 × 90 cm ou 120 × 100 × 120 cm selon référence. 

· Durée de vie : environ 6 mois en stockage sec et à l’abri de l’humidité. 
Limites & précautions
· Ne pas appliquer en-dessous de 5 °C ou au-dessus de 30 °C. 

· Si épaisseur > 25 mm, appliquer en deux passes / couches. 

· Nécessite bonne ventilation pendant le séchage. 
