? Composition du kit
· Ossature SORIWA : profilés structurels en fibres de cellulose recyclée multicouche (mrZ) + connecteurs/éléments d’assemblage (selon configuration), remplaçant entièrement une ossature métallique conventionnelle. 
· Bandes résilientes (mousse PE) : désolidarisation acoustique en pied/tête et/ou montants (selon détails).
· Isolant biosourcé CaNaDry : chanvre en vrac pour remplissage des caissons.
· Panneaux Terre & Chanvre 22 mm (Schleusner) : plaque de finition perspirante, hygroscopique, support d’enduits fins (terre/chaux). 
· Visserie adaptée (selon support et entraxes).
? Avantages clés
· Zéro acier dans l’ossature : structure en cellulose recyclée → allègement, bas carbone, circularité. 
· Paroi perspirante : composants compatibles avec une logique hygro-régulante (chanvre + panneaux terre/chanvre + finitions minérales/terre). 
· Confort chantier : éléments plus maniables (réduction des risques de blessures liés aux profils métalliques tranchants, manutention).
· Finition naturelle : support idéal pour enduits terre/chaux en couches fines (avec armature/traitement des joints conforme au système).
? Usages recommandés
· Cloisons intérieures isolantes et perspirantes (rénovation / neuf)

· Contre-cloisons techniques (passage réseaux, correction thermo-acoustique)

· Chantiers “basse énergie” et projets orientés air intérieur / matériaux sains
? Performances indicatives (à cadrer par configuration)
· Panneaux Terre & Chanvre 22 mm : support de finition, hygroscopie élevée, utilisation en parois sur entraxes adaptés (selon épaisseur/pose). 
· SORIWA : ossature cellulosique structurale (gamme de sections/longueurs + connecteurs). 
?￯ﾸﾏ Mise en œuvre (résumé)
1. Implantation : bandes résilientes, rails/éléments de départ selon calepinage.

2. Montage de l’ossature SORIWA + connecteurs, réglage aplomb/planéité. 

3. Remplissage en chanvre (CaNaDry) dans les caissons.

4. Pose des panneaux Terre & Chanvre 22 mm (joints décalés, fixations adaptées, traitement des joints). 

5. Finition : enduit terre/chaux compatible (armature si requis, épaisseurs conformes).
⚠️ Avertissement 
La performance et la régularité d’une cloison biosourcée dépendent de la mise en œuvre, du traitement des interfaces (sol/plafond/baies), de la gestion hygrothermique (ventilation, points singuliers) et du respect des prescriptions de chaque composant. Exécution recommandée par des entreprises formées.
