Chauffage écologique, rapide et invisible.
E-NERGY CARBON FLEECE Heating Foil 36V – 132 W/lfm (220 W/m²) est la solution idéale pour un chauffage moderne, discret et performant. Grâce à sa technologie à base de fibres de carbone ultra-fines, ce film offre une diffusion homogène de la chaleur directement sous vos finitions.
Pensé pour être intégré dans les murs, plafonds ou sols, il s’adapte parfaitement aux projets de rénovation, de construction neuve ou d’amélioration énergétique. Sa faible épaisseur et sa tension de sécurité (36V) garantissent une utilisation sûre, rapide à mettre en œuvre, tout en respectant l’esthétique de votre espace.
Pourquoi choisir E-NERGY CARBON FLEECE ?
• ✅ Confort immédiat : montée en température rapide sans inertie lourde.
• ✅ Installation flexible : adaptable aux formes et supports variés.
• ✅ Sécurité maximale : fonctionnement basse tension 36V.
• ✅ Économies d’énergie : faible consommation pour une performance optimale.
• ✅ Écologie : solution durable, sans émissions nocives.
Applications types :
• Chauffage mural sous enduit ou panneau sec
• Chauffage de plafond invisible pour pièces de vie
• Chauffage au sol sous carrelage ou revêtement léger
• Chauffage localisé dans les rénovations de salle de bain ou de chambres
Caractéristiques techniques principales :
• Tension : 36V
• Puissance : 132 W par mètre linéaire (220 W/m²)
• Largeur : 600 mm
• Épaisseur : env. 0,4 mm
• Température de fonctionnement : jusqu’à 40–45 °C en surface
• Transformateur et thermostat compatibles requis
Pour une performance optimale et durable, la pose doit être réalisée dans le respect des prescriptions techniques (voir notre guide de pose).
Libérez votre espace, optimisez votre confort, faites le choix de l’innovation E-NERGY CARBON.
