Ce parquet est un condensé de toutes les caractéristiques pour lesquelles le chêne est apprécié: sa dureté, sa teinte, son aspect campagne sans être trop rustique (noeuds poncés et mastiqués). Avec une épaisseur de 14 mm, il est idéal partout où la pose collée peut être utilisée (sur panneau de bois type OSB ou sur chape). Il est rainuré et languetté sur les quatre côtés et présente un léger chanfrein sur les longueurs. 
Choix : rustique C (campagne ou fermette), noeuds et variations de teintes admis, quartier, faux-quartier et dosse, cœur et traces d’aubier tolérées.
Finition :  Ce parquet accepte une finition à l'huile ou au vernis après avoir été poncé au grain de 80 et 100.
Structure : parquet massif
Emboîtement : rainures languettes 4 côtés
Compatible sol chauffant : non.
