Entreposage avant la pose : 4 semaines minimum dans la pièce à température de vis avant la pose. Plafonnage, chape, etc. doivent être parfaitement secs avant d'y amener le plancher. 
Pose : clouée ou vissée, idéalement sur un gîtage ou des lambourdes, qui peuvent être croisées pour permettre le passage des techniques (électricité, chauffage, etc.)  Sur dalle de béton, la hauteur optimale entre le niveau de celle-ci et le niveau fini est de 11 cm (chevrons croisés de 38 mm + 21 mm de plancher + calage ).  La pose peut aussi être réalisée sur une chape bien sèche isolée ou à l'étage, le parquet est alors collé sur des cordons de colle polyuréthane. Voir nos conseils de pose.
