Ce parquet en chêne se caractérise d'une part par des planches de grande largeur (20 cm) et d'autre part par son aspect très naturel qui reprend toutes les singularités du chêne tout en conservant bien sûr ses caractéristiques structurelles. Il présente en effet une épaisseur de 21  mm et peut donc servir de plancher, après vissage ou clouage sur des lambourdes ou gîtes. Il peut également être collé et vissé ou cloué sur des panneaux en bois type OSB. II est rainuré languetté sur les quatre côtés, ce qui diminue les chutes lors de la pose sur gîtage ou lambourdes. Les longeurs sont panachées de 60 cm à 220 cm. 
Choix : rustique C, quartier, faux-quartier, dosse. Noeuds et variations de teintes admis, cœur et traces d’aubier tolérés. 
Chanfrein : chanfrein sur les deux longs côtés (GO2)
Finition :  Pour une finition parfaite, il est recommandé de poncer le parquet après la pose, au grain de 80 et de 100 mm et d'appliquer ensuite une finition (soit huile, soit vernis).
Structure : parquet massif
Emboîtement : rainure languette 4 côtés
Compatible sol chauffant : non
