Ce parquet en chêne se distingue par son aspect assez homogène tout en reflétant bien les caractéristiques du chêne grâce à un judicieux mélange de choix. Il pourra être cloué ou vissé sur chevrons (lambourdes) ou gîtes pour la réalisation d'un plancher grâce à son épaisseur de 21 mm. Bien sûr un collage sur un panneau type OSB peut être réalisé. (Nous conseillons alors d'également coller en plein bain pour un meilleur confort acoutisqque). Il présente de rainures languettes sur les quatre côtés pour un minium de perte lors de la pose. 
Choix : Assortiment de choix Ier BIS/ RUA / RUB, quartier, faux-quartier, dosse, noeuds et variations de teintes admises
Profil : rainure languette 4 côtés, chanfreiné sur les longueurs. 
Finition :  Après la pose, prévoir un ponçage au grain de 80 et de 100 mm et une finition à l'huile ou au vernis.
Chanfrein : chanfrein sur les deux longs côtés (GO2)
Compatible sol chauffant : non
