ISOLAIR MULTI
Panneau isolant en fibres de bois, durable et ouvert à la diffusion de vapeur, destiné à de multiples applications :
• En toiture comme panneau sous-toiture.
• En façade ventilée comme couche de drainage et support d’enduit (certification ETA en cours).
• Comme panneau de base pour les toitures plates écologiques.
Caractéristiques techniques :
• Densité : 160 kg/m³.
• Utilisation :
• Isolation et panneau sous-toiture dans les toitures.
• Panneau isolant pour façades ventilées.
• Support d’enduit pour façades (ETA en cours).
• Panneau isolant pour la base des toitures plates écologiques.
• Durée d’exposition : Résistance aux intempéries jusqu’à 3 mois en toiture et façade.
• Protection : Résistance testée contre les impacts de grêle (classe HW4).
Accessoires recommandés :
• Sous-couches et fixations :
• Sous-couche d’accroche : PAVAPRIM.
• Rubans adhésifs : PAVATAPE 75/150/300, PAVAFIX, PAVATAPE FLEX.
• Colle pour supports humides : PAVACOLL 310/600.
• Collage des joints : PAVACOLL 310/600.
• Consignes de pose : Suivez les recommandations disponibles dans la brochure d’étanchéité.
Stockage et transport :
• Stocker les palettes ouvertes au sec et à l’abri des dommages.
• Ne traiter que des panneaux secs.
• Hauteur maximale d’empilage : 4 palettes.
• Conserver la fiche palette pour tout suivi.
• Code déchets : AVV 030105 ; 170201.
Avantages :
• Résistance aux intempéries et aux impacts.
• Étanchéité au vent et à l’eau tout en laissant passer la vapeur d’eau.
• Solution durable pour vos projets écologiques.
