Panneaux de revêtement en chanvre — Épaisseur 30 mm
Les panneaux de revêtement en chanvre 30 mm offrent une solution saine et durable pour l’aménagement intérieur. Constitués de fibres de chanvre naturelles, ils favorisent le transfert de vapeur d’eau (régulation hygrométrique), améliorent le confort thermique et acoustique, et s’intègrent parfaitement dans une démarche d’éco-construction.

Points forts
· Matériau biosourcé et à faible impact environnemental
· Ouvert à la diffusion : gestion naturelle de l’humidité (évite la condensation interne)

· Confort thermique et acoustique complémentaire

· Pose simple : découpe aisée, vissage/chevillage ou collage minéral adapté

· Support idéal pour enduits et finitions naturelles (chaux, argile, peintures minérales)

Usages recommandés
· Revêtement mural intérieur et contre-cloison

· Rénovation respirante de parois existantes

· Base pour enduits (chaux/argile) et finitions écologiques

· Amélioration du confort dans pièces de vie, bureaux, espaces éducatifs

Caractéristiques essentielles
· Épaisseur : 30 mm
· Matière : fibres de chanvre naturelles
· Comportement hygrothermique : matériau ouvert à la diffusion, participe à la régulation de l’humidité ambiante
· Confort acoustique : contribution à l’absorption des bruits intérieurs
· Durabilité : recyclable, sans finitions pétrochimiques requises

Remarque : pour les valeurs chiffrées (λ, μ, densité, réaction au feu), se référer à la fiche technique fabricant du modèle sélectionné. Nous pouvons l’ajouter à votre commande sur simple demande.
Mise en œuvre (résumé)
1. Support : propre, plan, cohésif (dépoussiéré).
2. Découpe : scie égoïne/sauteuse lame fine ; affleurer proprement les chants.
3. Fixation :
· Mécanique : vissage/chevillage sur ossature bois/métal ou mur porteur.
· Collage minéral : mortier-colle adapté (ex. base chaux) selon support.
4. Traitement des joints : bande + enduit de rebouchage/égalisation si nécessaire.
5. Finitions : enduits à la chaux ou argile, ou peintures minérales/écologiques compatibles.
6. Zones humides : utiliser une protection de surface compatible ou un système adapté (hors projections directes d’eau).

Compatibilité finitions (exemples)
· Enduits minéraux à la chaux (corps d’enduit + finition)

· Enduits d’argile (base + finition)

· Peintures minérales (silicate, chaux) ou naturelles à faible émission

· Toiles/fibres décoratives respirantes si nécessaire

Environnement & santé
· Ressource renouvelable et biosourcée
· Contribution au confort hygrométrique des locaux

· Favorise des parois ouvertes à la diffusion pour un habitat plus sain

Logistique & formats
· Épaisseur : 30 mm (autres épaisseurs sur demande si disponibles)

· Conditionnement : panneaux (dimensions et nombre par colis selon série)

· Stock/délais : nous consulter pour disponibilités et transport

Précautions
· Produit naturel : légères variations d’aspect/teinte possibles.
· Intérieur uniquement ou extérieur protégé dans un système validé.

· Éviter l’exposition prolongée à l’eau avant finition.

· Toujours respecter les préconisations de mise en œuvre et de sécurité du fabricant.

