Le Pi-HEMP HeavyPanel 20 mm est un panneau isolant haute densité conçu pour des applications exigeant une performance thermique et acoustique renforcée. Il est idéal pour les cloisons et plafonds, ainsi que pour des panneaux acoustiques de haute qualité. Avec une densité de 150 kg/m³, il garantit robustesse et durabilité.
Applications :
• Cloisons avec besoins acoustiques élevés.
• Isolation renforcée pour plafonds et parois.
• Panneaux acoustiques pour environnements résidentiels ou commerciaux.
• Isolation en coulisse pour murs et structures.
Caractéristiques techniques :
• Épaisseur : 20 mm.
• Densité : 150 kg/m³.
• Conditionnement : Sur commande.
• Matériau : Fibres naturelles de chanvre.
Avantages :
• Haute densité pour une performance acoustique optimale.
• Compatible avec des systèmes d’enduits respirants.
• Adapté à des applications nécessitant une isolation robuste et durable.
Note générale :
Ces produits Pi-HEMP Panel et Pi-HEMP HeavyPanel sont exclusivement fabriqués sur commande pour garantir une personnalisation optimale selon les besoins de chaque projet. Pour toute question ou pour des spécifications supplémentaires, contactez-nous.
