Détails du produit
Avantages
· Gain de temps et polyvalence d’application : avec un pistolet à air comprimé AEROFIXX ou au pinceau

· Constructions sûres grâce à de hautes propriétés d’adhérence à toutes les surfaces habituelles du bâtiment

· Recouvrement de fentes et fissures jusqu’à 20 mm de large. Utilisation également possible sur des fentes plus larges, en combinaison avec AEROSANA FLEECE.

· Recouvrable d’un enduit, d’une peinture et de rubans adhésifs pro clima
· Utilisation flexible : à l’intérieur et dans les zones extérieures protégées, grâce à la valeur sdhygrovariable

· Excellents résultats lors du test de nocivité, contrôle réalisé selon ISO 16000
Domaine d'utilisation
Couche applicable au pinceau et au pistolet à air comprimé AEROFIXX, avec fonctions frein-vapeur, étanchéité à l’air et étanchéité au vent pour les raccords aux murs, aux plafonds et aux planchers et aux traversées. Elle permet d’étanchéifier les surfaces non étanches à l’air et au vent tels que les joints de fenêtres en mousse.

· Aussi destinée à la réalisation de raccords entre éléments de construction, dont les menuiseries, la toiture, le mur, les planchers ou pour le raccord des joints de panneaux dérivés du bois et étanches à l'air (par exemple l'OSB).

· Utilisation également possible en tant que pont d’adhérence entre le support et la couche de revêtement ou de collage suivante.

· Application possible en intérieur, et en extérieur en zone protégée.

· L’armature en fibres permet de recouvrir et d’étanchéifier les joints et fissures jusqu’à une largeur de 20 mm. Pour les joints plus importants, utiliser AEROSANA FLEECE.
