Détails du produit
Domaines d'utilisation
Collage étanche à l’air des membranes d’étanchéité à l’air et freins-vapeur ainsi que des panneaux dérivés du bois lisses et étanches à l’air.
Avantages
· Pas besoin de détacher, de ramasser et de jeter le papier transfert

· Facile à travailler : support aisément déchirable

· Colle de façon sûre - même avec de l’humidité : colle SOLID résistante à l’eau

· Respect des réglementations : collages étanches à l’air selon la RE 2020

· Excellents résultats lors du test de nocivité, contrôle réalisé selon ISO 16000
Supports
· Avant le collage, nettoyez les supports.

· Le collage n’est pas possible sur les supports recouverts d’une fine couche de glace. Les matériaux à enduire ne doivent pas être recouverts de substances antiadhésives (par exemple graisse ou silicone). Les supports doivent être suffisamment secs et solides.

· Une adhérence durable s’obtient sur toutes les membranes intérieures pro clima et sur d’autres frein-vapeurs, membranes d’étanchéité à l’air (par exemple en PE, PA, PP et aluminium).

· Collage des joints de les panneaux rigides dérivés du bois et étanches à l’air (agglomérés, OSB et contreplaqués), y compris les joints en croix et en T.

· Lors du collage sur les supports minéraux lisses, le traitement préalable avec la sous-couche TESCON PRIMER est nécessaire. Les supports en béton ou enduit ne doivent pas être friables.

· Les meilleurs résultats en termes de protection de la paroi s’obtiennent sur des supports d’excellente qualité. A l’utilisateur de vérifier l’adéquation du support ; au besoin, nous recommandons de procéder à des essais de collage. Si les supports ne sont pas assez solides, il est recommandé de traiter la zone de collage avec du primaire d’accroche TESCON PRIMER.

· Pas de collage des panneaux dérivés du bois.
Conditions générales
· Les collages ne peuvent pas être soumis à de la traction.

· Après le collage des membranes, un lattage doit supporter le poids de l’isolant. Consolider éventuellement aussi les endroits collés par des lattes supplémentaires.

· Bien maroufler les rubans adhésifs pour qu’ils adhèrent bien. Veiller à une contre-pression suffisante.

· Les collages à l’air sont uniquement possibles moyennant une pose sans plis des frein-vapeurs. Évacuer rapidement l’excès d’humidité de l’air ambiant par une ventilation systématique et constante. Installer éventuellement un déshumidificateur de chantier.

· Pour l’enduit, merci de respecter les recommandations du fabricant d’enduit pour les supports non-absorbant. Un pont d’adhérence est éventuellement nécessaire.
Caractéristiques techniques
· Support : film en PE

· Colle : colle SOLID résistante à l'eau

· Papier transfert : aucun

· Armature : polyester

· Couleur : bleu

· Collage conforme aux conditions d'essai non-vieillie/ vieillie : DIN 4108-11 réussi

· Température de mise en œuvre : à partir de -10 °C

· Résistance à la température : stable entre -40 °C et +90 °C

· Stockage : dans un endroit frais et sec.
