AQUASHIELD ACTIF
Hydrofuge et inhibiteur de micro-organismes à base de nanotechnologie
AQUASHIELD ACTIVE est un produit innovant de protection de surface, spécialement formulé pour repousser l’eau et inhiber la prolifération des micro-organismes tels que les moisissures, algues, lichens, mousses et bactéries. Sa technologie repose sur l’utilisation de nanoparticules de dernière génération, qui permettent une efficacité accrue et une durabilité exceptionnelle, tout en respectant la respiration naturelle des matériaux.
➤ Double action : hydrofuge et antimicrobienne
Grâce à sa composition avancée, AQUASHIELD ACTIVE combine deux fonctions essentielles :
• Hydrofuge : il crée une barrière invisible qui empêche la pénétration de l’eau tout en laissant passer la vapeur d’eau. Cela évite les infiltrations, les dégradations liées au gel/dégel et réduit considérablement l’encrassement des surfaces.
• Inhibiteur de micro-organismes : il prévient activement le développement de colonies biologiques responsables de la détérioration esthétique et physique des matériaux.
➤ Matériaux et surfaces compatibles
AQUASHIELD ACTIVE est conçu pour être appliqué sur une grande variété de supports utilisés en construction :
• Pierres naturelles et reconstituées
• Briques, tuiles, ardoises
• Béton brut, béton architectonique
• Enduits minéraux
• Fibrociment, terre cuite, etc.
Il est particulièrement recommandé pour des surfaces verticales ou inclinées, en extérieur, soumises aux intempéries ou aux conditions favorables à la prolifération de micro-organismes.
➤ Propriétés et avantages
• Invisible après application : ne modifie pas l’aspect, la couleur ni la texture du support.
• Respirant : respecte la perméabilité à la vapeur d’eau des matériaux.
• Sans film : ne crée pas de pellicule en surface, évitant tout phénomène de cloquage ou de décollement.
• Résistance élevée aux UV et à l’abrasion.
• Effet autonettoyant renforcé : réduit l’accrochage des salissures et prolonge la propreté des surfaces.
• Application facile : au rouleau, pulvérisateur ou pinceau.
➤ Performances durables
Les tests en conditions réelles montrent une efficacité longue durée, même en environnements fortement exposés à l’humidité ou à la pollution biologique. Grâce à la stabilité de ses nanoparticules, AQUASHIELD ACTIVE conserve ses propriétés plusieurs années sans nécessiter de retraitement fréquent.
➤ Domaines d’application
• Façades en pierre, brique ou enduit
• Toitures en tuiles, ardoises ou fibrociment
• Murs de soutènement, murets, éléments décoratifs
• Bâtiments historiques ou neufs
• Zones ombragées et humides exposées à la croissance de mousses
? Fiche technique (résumé)
• Base : Solution à base de nanoparticules en dispersion aqueuse
• Aspect : Liquide incolore
• Consommation : Environ 100 à 200 ml/m² selon la porosité
• Mode d’application : Pulvérisation, brosse, rouleau
• Séchage : Hors poussière en 1h, efficace après 24h, polymérisation complète en 7 jours
• Température d’application : +5°C à +35°C
• Conditionnement : 5 L, 10 L, 25 L
• Conservation : 12 mois à l’abri du gel et de la chaleur
? Produit respectueux de l’environnement
AQUASHIELD ACTIVE ne contient aucun solvant organique volatile (COV) et n’émet pas de substances toxiques. Il contribue à préserver les matériaux dans une logique durable, tout en réduisant les besoins d’entretien chimique ou mécanique.
? En savoir plus
Retrouvez la fiche technique détaillée, les protocoles d’application, les rapports d’essais et les vidéos de démonstration sur :

? https://tecnan-nanomat.es/fr/aquashield-active/
? Un traitement de surface écologique et durable
✅ 1. Sans solvant, sans COV
AQUASHIELD ACTIVE est formulé à base d’eau, sans solvants organiques ni composés organiques volatils (COV). Il n’émet aucune substance toxique dans l’air ambiant, ce qui le rend sûr à la fois pour les applicateurs et pour les occupants.
✅ 2. Préserve les matériaux, réduit les traitements répétés
Sa durabilité dans le temps permet de limiter l’usage de nettoyages chimiques ou de traitements fréquents, ce qui réduit l’impact environnemental global tout au long du cycle de vie du bâtiment.
✅ 3. Respirant et non filmogène
Contrairement à des produits classiques qui bloquent les échanges d’humidité et provoquent des dégradations, AQUASHIELD ACTIVE respecte la perméabilité des supports. Il n’altère pas les équilibres naturels des matériaux anciens ou biosourcés.
✅ 4. Neutralité esthétique et compatibilité avec l’éco-construction
Invisible après application, il ne modifie ni la couleur, ni la texture, ce qui est idéal pour les bâtiments patrimoniaux, les rénovations durables ou les constructions en matériaux naturels (enduits chaux, pierres, briques, etc.).
✅ 5. Technologie de pointe au service de l’écologie
Les nanoparticules utilisées sont fixées dans la matrice du matériau et ne se détachent pas dans l’environnement. Ce ne sont pas des nanoparticules mobiles ou volatiles (comme dans les crèmes solaires ou certains plastiques), mais des éléments stabilisés, non toxiques et non biodisponibles.
? À souligner : Les particules utilisées sont souvent à base de silice (SiO₂), identique à celle que l’on retrouve dans le sable, sous forme amorphe et totalement inerte.
✅ 6. Un produit sûr pour les applicateurs
Non irritant, sans émanations dangereuses, ne nécessitant pas d’équipements lourds de protection, ce produit est adapté aux chantiers sensibles (écoles, hôpitaux, bâtiments publics, logements).
?￯ﾸﾏ Résumé
• Sans COV – à base d’eau ?
• Non toxique – sans solvant ?
• Nanoparticules stabilisées, non migrantes ⚙️
• Compatible avec les matériaux écologiques ♻️
• Réduction de l’entretien et des nettoyages chimiques ♻️
• Respirant, invisible, durable ?
