La VestaEco LDF 30 est une plaque de construction légère, idéale comme support pour les enduits à l’argile ou pour les travaux de cloison sèche. Elle offre d’excellentes performances d’isolation acoustique et thermique, ce qui la rend particulièrement adaptée aux finitions intérieures.

Avantages du produit :
• Saine et écologique, sans formaldéhydes

• Polyvalente pour diverses applications en aménagement intérieur

• Résistante à l’absorption d’eau

• Processus de production respectueux de l’environnement grâce à la technologie innovante et brevetée DefibraTech 1.0

Dimensions disponibles :
• Format : 800 x 1200 mm

• Épaisseur : 30 mm

• Nombre de pièces par palette : 66

• Surface par palette : 31,686 m²

• Poids par m² : 9,6 kg

• Poids total par palette : 304,13 kg

Caractéristiques techniques :
• Densité : environ 320 kg/m³

• Coefficient de conductivité thermique (λD) : 0,057 W/(m·K)

• Capacité thermique (C) : 2100 J/(kg·K)

• Absorption d’eau à court terme : <1 kg/m²

• Résistance à la flexion : 1,4 N/mm²

• Classification au feu : E

• Composants : fibres lignocellulosiques, résine PMDI

• Conforme à la norme : PN-EN 13171

• Gonflement après 24h : <6 %

• Module d’élasticité (E) : 140 N/mm²

• Charge de cisaillement (cheville pour plaque de plâtre) : 15 kg

• Humidité de l’air lors de l’installation : <70 %

• Empreinte carbone (A1+A2+A3) : -2,43 kgCO₂eq/m²

