Feutre de protection  – 50 m x 1 m
Carton De protection  pour SOL  /  recouvert de 2 faces  de PE 15g/m²
✔️ Dimensions : 25 m x 1 m – pour une surface de 25 m²
✔️ Dos filmé imperméable, antidérapant : reste bien en place
✔️ Absorbant et épais : capte les liquides et évite les transferts
✔️ Réutilisable : solution économique  
✔️ Convient à tous types de sols : carrelage, bois, béton, stratifié, etc.
Parfait pour les travaux de peinture, rénovation ou déménagement.
