FIXIT 222 AEROGEL
L’isolation invisible pour projets d’exception
Quand l’espace est compté, que le détail architectural est essentiel et que la performance thermique ne tolère aucun compromis, FIXIT 222 AEROGEL s’impose comme la solution de référence.
Cet enduit isolant minéral à base d’aérogel offre une performance thermique exceptionnelle dans une épaisseur minimale, permettant d’isoler là où les solutions traditionnelles échouent.
Performance extrême, épaisseur minimale
Grâce à la technologie aérogel, FIXIT 222 atteint une conductivité thermique ultra-faible, jusqu’à 5 fois plus performante qu’un enduit isolant classique, pour quelques millimètres seulement.

Idéal pour :

· rénovations à fortes contraintes d’espace

· bâtiments patrimoniaux

· embrasures, tableaux, retours de baies

· corrections thermiques ciblées
Une solution discrète, élégante, durable
FIXIT 222 est un enduit minéral respirant, compatible avec les supports anciens comme contemporains.

Il respecte le fonctionnement hygrothermique des murs tout en apportant un confort thermique immédiat.

Invisible une fois en place, il préserve les volumes, les lignes et l’intention architecturale.
Pour les projets exigeants
FIXIT 222 s’adresse aux architectes, prescripteurs et maîtres d’ouvrage qui recherchent :

· une solution hautement technique
· une finition sobre et discrète
· une isolation là où rien d’autre ne passe
Le choix Faireko
Sélectionné par Faireko pour les projets à haute valeur architecturale, FIXIT 222 AEROGEL incarne une nouvelle génération d’isolation :
ultra-performante, minimale et respectueuse du bâti.
