Mortier de chaux fin Calcite – en poudre
Le Mortier de chaux aérienne fine GORDILLO (Calcita Fin) est un enduit en poudre formulé à base de chaux grasse (aérienne), de dolomie calcinée.

Sa granulométrie fine en fait un produit idéal pour les finitions soignées, à texture lisse ou légèrement rugueuse, selon l’outil et la technique utilisés.
Applications principales
· Finitions décoratives (intérieures et extérieures) sur corps d’enduit à la chaux ou surfaces anciennes restaurées.
· Couches de réglage avant application de finitions fines comme :
→ Enduit extra-fin, Peinture à la chaux, Stuccos, Kratzputz, etc.
· Restauration du bâti ancien et patrimonial, y compris les monuments classés.
· Support de décoration haut de gamme (décors sculptés, textures fines, effets d’usure maîtrisée, etc.).
Propriétés
· Très respirant, avec une excellente perméabilité à la vapeur d’eau.
· Absorbe activement le CO₂ pendant sa carbonatation.
· Effet fongicide et bactéricide naturel grâce à la chaux.
· Bonne adhérence, facile à lisser, excellente thixotropie.
· Souple mais résistant mécaniquement une fois sec.
· Faible teneur en sels solubles.
· Applicable manuellement ou par projection mécanique.
· Conductivité thermique faible.
· Ininflammable – résistant au feu.
Conditionnements disponibles
· Sac de 20 kg

· Big bag de 1 200 kg

· Couleur naturelle : blanc cassé (Calcite)
