’argile de finition Hins – Ma Terre est un enduit décoratif 100 % naturel.

Issu de terres locales, il régule l’humidité intérieure et apporte une atmosphère chaleureuse et saine aux espaces de vie.

· Conditionnement : sac kraft de 20 kg

· Application : intérieure (murs et plafonds)

· Épaisseur conseillée : 2 à 5 mm

· Rendement : 6 à 8 m² par sac selon l’épaisseur

· Application : talochée, lissée, ferrée ou projetée

· Compatible avec supports chaux, chanvre, terre, panneaux fibres, etc.
Avantages
· ? 100 % naturel et sans COV

· ?￯ﾸﾏ Régulation hygrométrique

· ? Large palette de teintes Hins – Ma Terre
· ♻️ Produit recyclable et faible énergie grise
? Nuancier Hins – Ma Terre (repris comme le PDF)
01 – Ocres clairs
· 01A – Foncé

· 01B – Soutenu

· 01C – Moyen

· 01D – Clair
02 – Ocres rouges
· 02A – Foncé

· 02B – Soutenu

· 02C – Moyen

· 02D – Clair
03 – Rouges ocres
· 03A – Foncé

· 03B – Soutenu

· 03C – Moyen

· 03D – Clair
04 – Bruns rouges
· 04A – Foncé

· 04B – Soutenu

· 04C – Moyen

· 04D – Clair
05 – Bruns chauds
· 05A – Foncé

· 05B – Soutenu

· 05C – Moyen

· 05D – Clair
06 – Taupe / Bruns froids
· 06A – Foncé

· 06B – Soutenu

· 06C – Moyen

· 06D – Clair
07 – Gris moyens
· 07A – Foncé

· 07B – Soutenu

· 07C – Moyen

· 07D – Clair
08 – Gris beiges chauds
· 08A – Foncé

· 08B – Soutenu

· 08C – Moyen

· 08D – Clair
09 – Gris beiges
· 09A – Foncé

· 09B – Soutenu

· 09C – Moyen

· 09D – Clair
10 – Gris froids
· 10A – Foncé

· 10B – Soutenu

· 10C – Moyen

· 10D – Clair
? Bilan carbone – Enduit Hins Materre
	Paramètre
	Valeur estimée

	Produit
	Enduit argile Hins Materre

	Épaisseur standard
	5–6 mm

	Masse surfacique
	~6 kg/m²

	Impact neuf (A1–A3)
	~1,5–2,0 kg CO₂e / m²


✅ Conclusion :

L’enduit Hins Materre est un matériau à très faible empreinte carbone, surtout en comparaison avec des enduits industriels (plâtre, ciment) dont l’impact neuf est 4 à 10 fois plus élevé. Dans un projet type (mur en paille, voir document comparatif), son rôle est surtout de renforcer la régulation hygrothermique et d’ajouter une faible masse carbone grise.
